|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 一、停车设备 | |  |  |  |  |
| 1、入口设备 | |  |  |  |  |
| 1 | 快速直杆道闸 | 台 | 2 | 1、电源电压：AC220V±10%；2、电机功率：300W/DC36V；3、闸杆起落时间：0.8-2.0秒；4、杆长：4米；5、使用环境温度：-25℃～70℃；；6、数字、地感防砸、开闸优先功能防砸车；10、具备手动开闸功能、防撞功能； |  |
| 2 | 车牌识别辅机 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 地感处理器 | 台 | 2 |  | 含地感线 |
| 4 | 车牌识别一体机 | 台 | 2 | 1、工作电压：AC220V±10%，50Hz； 2、防护等级：IP54； 3、通讯协议：TCP/IP； 4、显示屏：标配18.5寸工业级IPS全视角高清LCD彩色液晶显示屏，采用情景化图形交互界面，还可用于无牌车扫码进出，临时车扫动态码缴费等功能，屏幕亮度700cd/m2； 5、对讲功能：支持网络语音对讲、支持远程业务托管；（不需要） 6、无牌车功能：无牌车或无法识别的车辆，可通过扫码进出车场及手机缴费； 7、多位多车：当车主的场内车辆已达到最大车位数时，多余的车辆则以临时车辆身份进入或禁止入场，在不同的时间进行用户类型切换的动态收费； 8、黑白名单：支持黑白名单功能，黑名单禁止入场，白名单不限制进出； 9、收费模式：场内自助缴费、场内人工缴费、出口无感缴费、出口人工缴费； 10、收费方式：公众号缴费、小程序缴费、APP缴费、现金支付、微信支付、支付宝支付、ETC支付、储值卡支付等； 11、车牌识别功能：内置车牌识别算法，支持脱机识别，支持4路协同识别，可以识别民用车牌、军牌、武警牌、使馆牌、大陆港澳牌等，能识别车牌颜色并显示； 12、车牌识别率: 全天候≥99.7%； 13车牌识别摄像机像素：500万； 14、补光灯：内置高亮LED补光灯，光敏控制，功率20W，上、下、左、右可调。 |  |
| 车牌识别控制主板 |
| 500万高清数字摄像机 |
| LCD彩色液晶显示屏 |
| 补光灯 |
| 语音系统 |
| 机箱 |
| 2、出口设备 | |  |  |  |  |
| 1 | 快速直杆道闸 | 台 | 2 | 1、电源电压：AC220V±10%；2、电机功率：300W/DC36V；3、闸杆起落时间：0.8-2.0秒；4、杆长：4米；5、使用环境温度：-25℃～70℃；6、闸杆中心高度：930mm；7、外形尺寸：370（L）\*330（W）\*1050（H）；8、标准颜色：麒麟金+乌金灰色；9、数字、地感防砸、开闸优先功能防砸车；10、具备手动开闸功能、防撞功能； |  |
| 2 | 地感处理器 | 台 | 2 |  | 含地感线 |
| 3 | 无人值守卫士 | 台 | 1 | 停车场无人值守卫士是一款人机交互停车场专用交互立柱，主要定位于智慧商业解决方案/智慧社区解决方案/智慧园区解决方案停车场配件，可扩展无人化主流业务（如无牌车扫码/当面付/可视对讲等）闭环需求，提升一体式停车场控制机的无人化能力 | 当面付读头 |
| 4 | 车牌识别一体机 | 台 | 3 | 1、工作电压：AC220V±10%，50Hz； 2、防护等级：IP54； 3、通讯协议：TCP/IP； 4、显示屏：标配18.5寸工业级IPS全视角高清LCD彩色液晶显示屏，采用情景化图形交互界面，还可用于无牌车扫码进出，临时车扫动态码缴费等功能，屏幕亮度700cd/m2； 5、对讲功能：支持网络语音对讲、支持远程业务托管；（不需要） 6、无牌车功能：无牌车或无法识别的车辆，可通过扫码进出车场及手机缴费； 7、多位多车：当车主的场内车辆已达到最大车位数时，多余的车辆则以临时车辆身份进入或禁止入场，在不同的时间进行用户类型切换的动态收费； 8、黑白名单：支持黑白名单功能，黑名单禁止入场，白名单不限制进出； 9、收费模式：场内自助缴费、场内人工缴费、出口无感缴费、出口人工缴费； 10、收费方式：公众号缴费、小程序缴费、APP缴费、现金支付、微信支付、支付宝支付、ETC支付、储值卡支付等； 11、车牌识别功能：内置车牌识别算法，支持脱机识别，支持4路协同识别，可以识别民用车牌、军牌、武警牌、使馆牌、大陆港澳牌等，能识别车牌颜色并显示； 12、车牌识别率: 全天候≥99.7%； 13车牌识别摄像机像素：500万； 14、补光灯：内置高亮LED补光灯，光敏控制，功率20W，上、下、左、右可调。码进出，临时车扫动态码缴费等功能，屏幕亮度700cd/m2； |  |
| 车牌识别控制主板 |
| 500万高清数字摄像机 |
| LCD彩色液晶显示屏 |
| 补光灯 |
| 语音系统 |
| 机箱 |
|  | 合计 |  |  |  |  |